http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/logo.png

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ**

**Dollex - Продукция под торговой маркой 'DolleX' появилась впервые на российском рынке в 2010 году.**

**Основная специализация - разработка и производство качественных автомобильных аксессуаров для легковых автомобилей.**

**Политика компании направлена на то, чтобы, приобретая продукцию торговой марки "DolleX", потребитель получал продукт гарантировано стабильного качества по доступным ценам.**

**Идёт постоянная работа по контролю качества продукции и расширению ассортимента.**

<http://www.dollex.ru/>

**Каталог продукции**

**Автомобильные ключи**

**Домкраты**

**Камеры**

**Компрессоры**

**Лопаты**

**Накидки для сидений**

**Насосы**

**Оплётки руля**

**Предохранители**

**Разветвители прикуривателя**

**Провода прикуривания**

**Салфетки**

**Сопутствующие товары**

**Средства по уходу летняя серия**

**Средства по уходу зимняя серия**

**Стяжки крепления груза**

**Сувениры**

**Шторки солнцезащитные**

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ**

**Автомобильные ключи – линейка представлена пятью баллонными ключами, двумя шарнирными свечными и приспособлением для монтажа и демонтажа масленых фильтров.**

**Автомобильные ключи изготовлены из специальной инструментальной стали, что гарантирует высокое качество и продолжительный срок службы.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ключ баллонный**  **KBT-093**  ***Ключ баллонный телескопический 17х19х21х23***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали, хромированная телескопическая рукоятка: 350-530 мм.  В комплекте две универсальные  головки: 17-19 мм и 21-23 мм |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36385.jpg | **Ключ баллонный**  **KBX-113**  ***Ключ баллонный крестовой усиленный 17х19х21х1/2***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36386.jpg | **Ключ баллонный**  **KBX-114**  ***Ключ баллонный крестовой усиленный хромированный 17х19х21х1/2***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36383.jpg | **Ключ баллонный**  **KBX-111**  ***Ключ баллонный крестовой 17х19х21х1/2***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36384.jpg | **Ключ баллонный**  **KBX-111**  ***Ключ баллонный крестовой хромированный17х19х21х23***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36380.jpg | **Ключ свечной**  **KS-16071**  ***Ключ свечной шарнирный х16***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали  Хромированное антикоррозионное покрытие наконечника  Удобная Т-образная обрезиненная рукоять  Прочное шарнирное соединение |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36381.jpg | **Ключ свечной**  **KS-21071**  ***Ключ свечной шарнирный х21***  Изготовлен из высококачественной углеродистой стали  Хромированное антикоррозионное покрытие наконечника  Удобная Т-образная обрезиненная рукоять  Прочное шарнирное соединение |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36379.jpg | **Съёмник цепной**  **Фильтра масляного**  **SMF-033**  ***Съёмник масляного фильтра*** |

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ**

**Неотъемлемой частью комплектации любого автомобиля является подъёмное устройство или домкрат. Линейка автомобильных домкратов представлена тремя видами, механический или ромбический домкрат, гидравлический бутылочный и гидравлический подкатной.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37100.jpg | **Домкрат ромбический**  **DT-01R**  ***Домкрат ромбический 1 т***  Грузоподъёмность 1,0 т  Высота подхвата 100 мм  Высота подъёма, 330 мм  Вес домкрата 4,7 кг  Обладает устойчивой опорной площадкой и резиновой рабочей поверхностью. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37101.jpg | **Домкрат ромбический**  **DT-015R**  ***Домкрат ромбический 1,5 т***  Грузоподъёмность 1,5 т  Высота подхвата 105 мм  Высота подъёма, 380 мм  Вес домкрата 4,94 кг  Обладает устойчивой опорной площадкой и резиновой рабочей поверхностью. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37102.jpg | **Домкрат ромбический**  **DT-02R**  ***Домкрат ромбический 2,0 т***  Грузоподъёмность 2,0 т  Высота подхвата 105 мм  Высота подъёма, 400 мм  Вес домкрата 5,15 кг  Обладает устойчивой опорной площадкой и резиновой рабочей поверхностью. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36278.jpg | **Домкрат гидравлический бутылочный**  **DT-02B**  ***Домкрат гидравлический бутылочный 2 т в кейсе***  Грузоподъёмность 2,0 т  Высота подхвата 158 мм  Высота подъёма 308 мм  Ход штока 90 мм  Ход удлинительного винта 60 мм  Вес домкрата 2,4 кг  - Предохранительный клапан  - Домкрат соответствуют европейским требованиям по грузоподъёмности.  - Удобная упаковка |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37648.jpg | **Домкрат гидравлический бутылочный**  **DT-04B**  ***Домкрат гидравлический бутылочный 4 т в кейсе***  Грузоподъёмность 4,0 т  Высота подхвата 200 мм  Высота подъёма 380 мм  Ход штока 120 мм  Ход удлинительного винта 60 мм  Вес домкрата 3,7 кг  - Предохранительный клапан  - Домкрат соответствуют европейским требованиям по грузоподъёмности.  - Удобная упаковка |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36279.jpg | **Домкрат гидравлический подкатной**  **DT-02F**  ***Домкрат гидравлический подкатной 2 т в кейсе***  Грузоподъёмность 2,0 т  Высота подхвата 135 мм  Высота подъёма 335 мм  Держатель для рукоятки есть  Вес домкрата 8,5 кг  - Предохранительный клапан  - Домкрат соответствуют европейским требованиям по грузоподъёмности.  - Удобная упаковка |

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ**

**Камеры изготавливаются из натурального каучука и рассчитаны на повышенную нагрузку. Автокамеры DolleX соответствуют стандартам ГОСТ Р 4754-97. Надёжность в отношении нагрузки и скорости по стандарту безопасности ГОСТ Р 41.30-99 (Правила № 30 ЕЭК ООН). Гарантией продвижения нашей продукции на Российском рынке, является высокое качество, а следовательно и надёжность изделия. Автокамеры представлены только легковой линейкой.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/35446.jpg | **Камера автомобильная**  **175R13-TR13**  ***Камера автомобильная 175R13***  Автомобильная камера R13 подходит на автомобили семейства Ваз, Ода импортные автомобили подобного класса. Типоразмеры колёс, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения:6,15-13; 6,45-13; 145/70R13; 155/65R13; 155/70R13; 165/80R13; 165/70R13; 175/70R13; 185/65R13; 185/75R13. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/35447.jpg | **Камера автомобильная**  **175/185R14-TR13**  ***Камера автомобильная 175/185R14***  Автомобильная камера R14 для автомобилей семейства Ваз, Ода импортных машин подобного класса. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 155/65R14; 165/70R14; 175/65R14;185/60R14; 185/65R14; 185/70R14; 195/60R14. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/35448.jpg | **Камера автомобильная**  **185R15-TR13**  ***Камера автомобильная 185R15***  Автомобильная камера R15 для автомобилей семейства Ваз, ГАЗ импортных машин подобного класса. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 185/60R15; 185/65R15; 185/70R15; 195/60R15 |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/35449.jpg | **Камера автомобильная**  **185R16-TR13**  ***Камера автомобильная 185R16***  Автомобильная камера R16 для автомобилей семейства Ваз, ГАЗ, Бычок импортных машин подобного класса. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 185/60R16; 185/65R16; 185/70R16; 195/60R16 |

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ**

**В настоящее время производятся автомобильные пневматические компрессора DolleX 5-ти модификаций, позволяющие максимально обеспечить потребности потребителя. Отличительной особенностью каждой из модификаций являются такие ключевые параметры как производительность и дополнительные функции, при гарантированном качестве и сроке службы.**

**Так же, что очень важно для конечного потребителя, отсутствует необходимость периодического обслуживания. Смазки, заложенной при производстве компрессора, достаточно на весь срок службы.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-4001b.jpg | **Компрессор**  **DL-4001**  ***Компрессор пневматический DL-4001***  Производительность: 35л/мин  Напряжение: 12-13,5 В  Максимальный ток: 14А  Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)  Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, низкий уровень шума (69 Дб), брезентовая сумка в комплекте. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-5011b.jpg | **Компрессор**  **DL-5011**  ***Компрессор пневматический DL-5011***  Производительность: 40л/мин  Напряжение: 12-13,5 В  Максимальный ток: 14А  Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)  Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, клапан сброса давления на корпусе, брезентовая сумка в комплекте. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-4002b.jpg | **Компрессор**  **DL-4002**  ***Компрессор пневматический DL-4002***  Производительность: 40л/мин  Напряжение: 12-13,5 В  Максимальный ток: 14А  Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)  Тип фонаря: светодиодный  Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, низкий уровень шума (69 Дб), яркий светодиодный фонарь, брезентовая сумка в комплекте. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-0001b.jpg | **Компрессор**  **DL-0001**  ***Компрессор пневматический DL-0001***  Производительность: 55л/мин  Напряжение: 12-13,5 В  Максимальный ток: 20А  Максимальное давление: 10 кг/см3, (150 PSI)  Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, манометр на съёмном шланге 2,5м, надёжные зажимы на клеммы АКБ, брезентовая сумка в комплекте. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-5020b.jpg | **Компрессор**  **DL-5020**  ***Компрессор пневматический DL-5020***  Производительность: 72л/мин  Напряжение: 12-13,5 В  Максимальный ток: 30А  Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)  Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, два цилиндра, металлические поршни и клапаны, клапан сброса давления на корпусе, гибкий съёмный шланг 2,5 м, надёжные зажимы на клеммы АКБ, брезентовая сумка в комплекте. |

**ЛОПАТА ДЛЯ ЧИСТКИ СНЕГА**

**Благодаря удобной телескопической ручке лопата DolleX не займёт много места в Вашем багажнике. Лёгкая, с прочной и эргономичной рукояткой, ковшом из морозостойкого пластика, оснащённого металлическим кантом, лопата DolleX, незаменимый атрибут суровой Российской зимы.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33879b.jpg | **Лопата для снега**  **LPT-2298**  ***Лопата для снега LPT-2298***  Производительность: от забора и до обеда.  Лопата для снега с телескопической ручкой, металлическим кантом. |

**НАКИДКИ НА СИДЕНИЕ**

**Любой человек, проводящий много часов за рулём автомобиля, к концу рабочего дня отметит у себя дискомфорт или даже боль в спине, связанные с затеканием мышц. Автомобильные массажные накидки DolleX это простой способ помочь мышцам спины и возобновить нормальный кровоток в тканях.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-012b.jpg | **Накидка на сиденье**  **DL-012**  ***Накидка на сиденье массажная DL-012***  Универсальная накидка на сиденье массажная 127х39 см, подходит для сиденья любого автомобиля.  Оказывает массажный эффект для мышц спины во время нахождения в кресле. Незаменима при длительном нахождении за рулём т.к. способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела. Выполнена из экологически чистых материалов. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-012bb.jpg | **Накидка на сиденье**  **DL-012B**  ***Накидка на сиденье массажная DL-012B***  Универсальная накидка на сиденье массажная 135х41 см, подходит для сиденья любого автомобиля.  Оказывает массажный эффект для мышц спины во время нахождения в кресле. Незаменима при длительном нахождении за рулём т.к. способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела. Выполнена из экологически чистых материалов. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37637.jpg | **Накидка на сиденье**  **DL-315**  ***Накидка на сиденье массажная DL-315***  Универсальная накидка размером 137х42 см подходит для сидения любого автомобиля. Отличается от аналогов размером и формой массажных шариков, более качественным исполнением, что создаёт больший комфорт. Обеспечивает хорошую вентиляцию тела, оказывает массажный эффект во время нахождения в кресле автомобиля. Незаменима при длительном нахождении за рулём, так как способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела. Выполнена из экологически чистых материалов. |

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ**

**Насос – наиболее простой и понятный аппарат, позволяющий быстро накачать любую шину, или, скажем, лодку, приложив некоторые физические усилия. Мощность насоса несколько меньше, чем мощность автомобильного компрессора, но зато профессионал сможет куда точнее накачать колесо с помощью этого, на первый взгляд, устаревшего устройства. Не стоит также забывать о пользе физических нагрузок, при использовании насоса.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-1010b.jpg | **Насос ножной**  **DL-1010**  ***Насос ножной DL-1010***  Цилиндр: диаметр 55 х 120 мм.  Максимальное давление: 7кг/см2 (100 PSI)  Рабочий объем: 285 см3  Применяется для накачивания сжатым воздухом колёс автомобилей, мото и вело техники, а также игрушек и прочих надувных изделий. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/dl-2200b.jpg | **Насос ножной**  **DL-2200**  ***Насос ножной DL-2200***  Цилиндр: диаметр 55 х 100 мм.  Максимальное давление: 7кг/см2 (100 PSI)  Рабочий объем: 475 см3  Применяется для накачивания сжатым воздухом колёс автомобилей, мото и вело техники, а также игрушек и прочих надувных изделий. |

**ОПЛЁТКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА**

**Оплётка на руль DolleX - это привлекательный и стильный аксессуар, который также защищает руль от нежелательных повреждений, износа или царапин.**

**Оплётка руля DolleX улучшает сцепление между автомобильным рулём и руками водителя, прекращает скольжение рук по рулевому колесу и прокручивание этого колеса. При появлении оплётки, руль становится немного толще, что позволяет его лучше чувствовать. Правильно подобранный данный аксессуар поможет водителю в экстренных ситуациях на автодороге, и он с ними справится гораздо быстрее.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36294.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38591**  ***Оплётка руля чёрная с аппликацией OPL-38591***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36292.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38301**  ***Оплётка руля чёрная, рельефная со вставками под дерево OPL-38301***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36293.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38011**  ***Оплётка руля чёрная, рельефная со вставками OPL-38011***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36289.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38221**  ***Оплётка руля чёрная с вставками под дерево*** ***OPL-38221***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/28125.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38611**  ***Оплётка руля чёрная OPL-38611***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/28128.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38511**  ***Оплётка руля чёрная с цветными вставками OPL-38511***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36290.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38361**  ***Оплётка руля чёрная с блестящими вставками OPL-38361***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36287.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38321**  ***Оплётка руля спонж, чёрная OPL-38321***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/28126.jpg | **Оплётка руля D 38 см**  **OPL-38614**  ***Оплётка руля чёрная OPL-38614***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36291.jpg | **Оплётка руля D 40 см**  **OPL-40361**  ***Оплётка руля чёрная со вставками OPL-40361***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36288.jpg | **Оплётка руля D 42 см**  **OPL-42611**  ***Оплётка руля чёрная OPL-42611***  Оплётка на рулевое колесо из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Оплётки Dollex очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером. |

**ПРЕДОХРАНИТЕЛИ**

**Предохранитель - элемент электрической цепи, предназначенный для защиты электронных компонентов от токов перегрузки и коротких замыканий. Предохранители отключают защищаемую цепь путём разрушения своего рабочего элемента (тонкого проводника диаметром от 0.5 до 1.2 мм). Разрушение происходит под воздействием тока, превышающего номинальное значение.**

**Основные параметры:**

**- номинальный ток (ток, при котором проводник предохранителя должен "перегореть")**

**- номинальное напряжение (максимальное напряжение, при котором предохранитель будет прерывать цепь в соответствии с выбранным номиналом)**

**- время срабатывания (время нагрева и время плавки рабочего элемента, мсек. или сек.)**

**Линейка предохранителей DolleX представлена тремя видами. Предохранители цилиндрические с керамическим корпусом, предохранители флажковые и предохранители флажковые mini. Все флажковые предохранители укомплектованы монтажным пинцетом.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37236.jpg | **Предохранители**  **PRCL-30**  ***Предохранители цилиндрические PRCL-30***  Предохранители цилиндрические керамический корпус. (7x8А+3x16А=10шт.) |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37234.jpg | **Предохранители**  **PRFS-10**  ***Предохранители флажковые PRFS-10***  Предохранители флажковые 1х5A+1х7.5А+2х10А+2х15А+2х20А+1х25А+1х30А=10шт. с пинцетом |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37235.jpg | **Предохранители**  **PRFM-20**  ***Предохранители флажковые MINI PRFM-20***  Предохранители флажковые MINI 1х5А+1х7,5А+2х10А+2х15А+2х20А+1х25А+1х30А=10шт. с пинцетом |

**Разветвители прикуривателя**

**Разветвители прикуривателя DolleX, предназначены для подключения одного или нескольких электрических устройств (авто аксессуаров и электронных гаджетов) к бортовой сети автомобиля. Линейка разветвителей прикуривателя DolleX, представлена семью различными устройствами.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37251_11.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-75**  ***Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда USB PR-75***  Разветвитель прикуривателя USB со световым индикатором на два разъёма.  Рабочее напряжение: 12 В  Напряжение на выходе: 5 В  Суммарная мощность потребителей: до 14,5 Вт  Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда USB 800 mA и 2100 mA  **Разъем USB 800mA**: MP3, iPod, iPhone, смартфонов и мобильных телефонов.  **Разъем USB 2100mA**: Предназначен для зарядки всех типов планшетных компьютеров (iPad, Galaxy Tab) |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37250_11.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-34**  ***Разветвитель прикуривателя на 1 гнездо + USB PR-34***  Разветвитель прикуривателя на два разъёма, регулируемый угол наклона (4 положения) и световой индикатор для удобства использования.  **Разъем 12 В**  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт  **Разъем USB**  Напряжение на выходе: 5 В  Максимальный ток : 1 А  Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, сматрфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37248.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-38**  ***Разветвитель прикуривателя на 1 гнездо + гнездо прикуривателя PR-38***  Разветвитель прикуривателя на два разъёма 12 В, регулируемый угол наклона (4 положения) и световой индикатор для удобства использования.  Одно гнездо для подвижной части прикуривателя.  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37247.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-33**  ***Разветвитель прикуривателя*** ***на 2 гнезда PR-33***  Разветвитель прикуривателя со световым индикатором на два разъёма.  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт  Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37249.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-76**  ***Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда PR-76***  Разветвитель прикуривателя на два разъёма 12 В, регулируемый угол наклона для удобства использования.  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт  Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37252.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-61**  ***Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда + 2 USB PR-61***  Разветвитель прикуривателя с подсветкой на три разъёма 12 В + два разъёма USB.  **3 разъёма 12 В**  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт  **2 разъёма USB**  Напряжение на выходе: 5 В  Максимальный ток : 1 А  Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, сматрфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37253.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-62**  ***Разветвитель прикуривателя на 4 гнезда + USB PR-62***  Разветвитель прикуривателя с подсветкой на четыре разъёма 12 В + разъём USB 500 mA  **4 разъёма 12 В**  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт  **разъем USB**  Напряжение на выходе: 5 В  Максимальный ток : 0,5 А |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37252.jpg | **Разветвитель прикуривателя**  **PR-61**  ***Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда + 2 USB PR-61***  Разветвитель прикуривателя с подсветкой на три разъёма 12 В + два разъёма USB 1000 mA  **3 разъёма 12 В**  Рабочее напряжение: 12 В  Максимальный ток : 10 А  Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт  **2 разъёма USB**  Напряжение на выходе: 5 В  Максимальный ток : 1 А  Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, сматрфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности. |

**Провода прикуривания**

**Провода прикуривания DolleX пригодятся только в экстренных ситуациях, когда батарея полностью разрядилась, а времени или возможности для её зарядки нет. Если нет возможности завести автомобиль с буксира, то следует воспользоваться прикуривателем.**

**Именно для этих целей и нужны специальные провода, с помощью которых можно запитать свой автомобиль от соседнего транспортного средства. Если мотор в нормальном состоянии, то на эту процедуру понадобится несколько секунд. За это время провода должны через себя пропустить приличный ток, от п 200А до 400А. При этом они должны создавать минимальные потери.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36376.jpg | **Провода прикуривания**  **PS-200**  ***Провода прикуривания PS-200***  Параметры:  Толщина кабеля: 0.30mmX100CXΦ8mm  Длина кабеля: 2,5 м  Предназначен для запуска автомобилей с аккумулятором ёмкостью до 50 А/ч |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36377.jpg | **Провода прикуривания**  **PS-300**  ***Провода прикуривания PS-300***  Параметры:  Толщина кабеля: 0.30mmX140CXΦ8.5mm  Длина кабеля: 2,5 м  Предназначен для запуска автомобилей с аккумулятором ёмкостью до 75 А/ч |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36378.jpg | **Провода прикуривания**  **PS-400**  ***Провода прикуривания PS-400***  Параметры:  Толщина кабеля: 0.32mmX166CXΦ10mm  Длина кабеля: 2,5 м  Предназначен для запуска автомобилей с аккумулятором ёмкостью до 120 А/ч |

**Салфетки**

**Салфетки DolleX изготовлены из высококачественной искусственной замши.**

**Разработаны специально, для применения в автомобилях и домашнем хозяйстве.**

**Идеально подходят для протирки автомобиля насухо, чистки стёкол, зеркал и любых других гладких поверхностей.**

**Преимущества салфеток Dollex:**

**- *Моментально впитывают влагу***

***- Не оставляют разводов***

***- Прочные и эластичные***

***- Стойкие к воздействию автохимии***

***- Долговечные***

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/35439b.jpg | **Салфетка Ультра замша**  **DL-101**  ***Салфетка Ультра замша DL-101***  Салфетка из высококачественной искусственной замши.  Размер 43х32 см.  **Порядок использования:**  - Хорошо промойте салфетку перед тем, как использовать впервые.  - После использования вымойте салфетку с мылом.  - Всегда храните салфетку слегка влажной в футляре.  - В случае, если салфетка засохнет и затвердеет, намочите её. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/35438b.jpg | **Салфетка Ультра замша**  **DL-401**  ***Салфетка Ультра замша DL-401***  Салфетка из высококачественной искусственной замши.  Размер 64х43 см.  Порядок использования:  - Хорошо промойте салфетку перед тем, как использовать впервые.  - После использования вымойте салфетку с мылом.  - Всегда храните салфетку слегка влажной в футляре.  - В случае, если салфетка засохнет и затвердеет, намочите её. |

**Сопутствующие товары**

**Изоляционные ленты используют, чтобы обезопасить электрические соединения и дополнительно защитить провода и кабели. Этот метод электрической изоляции применим, если напряжение в проводах не превышает 600 В.**

**На сегодняшний день предложений по электротехническим лентам на рынке избыточное множество, и разобраться в том, чем одна изолента отличается от другой, достаточно сложно. На самом же деле, существует множество характеристик, таких как растяжение, морозостойкость, уровень клейкости, упаковка и даже запах (бывает у дешёвых изолент), что уже говорят о низком качестве клеевого состава, который в значительной степени снижается срок эксплуатации самой ленты (некачественный клей со временем отлипает, внутрь изоляции попадает влага, грязь, пыль, что в итоге может привести в замыканию). Изолента DolleX обладает самыми высокими характеристиками и показателями.**

**Перчатки DolleX. Материалы и конструкция рабочих перчаток DolleX подобраны таким образом, чтобы идеально соответствовать специфике работников автосервисов, гаражей, автомагазинов, складов и т.п.**

**Перчатки хлопчатобумажные изготавливаются из качественной пряжи, состоящей из хлопка с добавлением синтетики. Для улучшения потребительских качеств на области ладоней перчаток наносятся точки поливинилхлорида, которые предотвращают скольжение рук.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/38541.jpg | **Лента изоляционная**  **ET-1391BLACK**  ***Лента изоляционная ПВХ чёрная ET-1391BLACK***  Толщина: 0,13 мм  Ширина: 19 мм  Длинна: 9,1 м  Материал: полихлорвинил. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/38540.jpg | **Лента изоляционная**  **ET-1319BLUE**  ***Лента изоляционная ПВХ синяя ET-1319BLUE***  Толщина: 0,13 мм  Ширина: 19 мм  Длинна: 9,1 м  Материал: полихлорвинил. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/38539.jpg | **Лента изоляционная**  **ET-1319RED**  ***Лента изоляционная ПВХ красная ET-1319RED***  Толщина: 0,13 мм  Ширина: 19 мм  Длинна: 9,1 м  Материал: полихлорвинил. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37388b.jpg | **Перчатки для ремонта**  ***Перчатки для ремонта с покрытием***  Размер: 22  Класс вязки: 10 (10 петель на дюйм)  Вес: 50 г  Перчатки хлопчатобумажные изготавливаются из качественной пряжи, состоящей из хлопка с добавлением синтетики.  Доля хлопка 85%, что делает перчатки «DolleX» мягкими, “дышащими”, хорошо впитывающими и комфортными.  Синтетической 15% добавкой является полиэфирная нить, повышающая износостойкость, а соответственно и долговечность перчаток. |

**Средства по уходу летняя серия**

**Линейка аксессуаров летней серии выполнена из высококачественных материалов, подобранных специальным образом, чтобы обеспечить сохранность лакокрасочного покрытия автомобиля. Дизайн изделий разработан для максимального удобства в использовании.**

**Линейка летней серии представлена губками для мойки и щётками для мойки. Все щётки оборудованы коннектором для подключения подачи воды и встроенным краном.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/32624b.jpg | **Губка для мойки**  **GBA-03**  ***Губка для мойки GBA-03***  Габариты: 160х110х60 |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/32626b.jpg | **Губка для мойки**  **GBA-01**  ***Губка для мойки GBA-01***  Габариты: 205х110х80 |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/32625b.jpg | **Губка для мойки**  **GBA-02**  ***Губка для мойки GBA-02***  Габариты: 160х90х70 |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33884b.jpg | **Щётка для мойки**  **WSH-1960**  ***Щётка для мойки телескопическая 130 см WSH-1960***  Щётка имеет особо мягкую распушённую щетину для бережной мойки. Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33883b.jpg | **Щётка для мойки**  **WSH-1951**  ***Щётка для мойки телескопическая 100 см WSH-1951***  Щётка оборудована коннектором для подключения подачи воды и встроенным краном, имеет особо мягкую распушённую щетину для бережной мойки. Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33880b.jpg | **Щётка для мойки**  **WSH-1910**  ***Щётка для мойки 50см WSH-1910***  Щётка оборудована коннектором для подключения подачи воды и встроенным краном, имеет особо мягкую распушённую щетину для бережной мойки. Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33882b.jpg | **Щётка для мойки**  **WSH-1913**  ***Щётка для мойки 36 см WSH-1913***  Щётка оборудована коннектором для подключения подачи воды и встроенным краном, имеет особо мягкую распушённую щетину для бережной мойки. Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33881b.jpg | **Щётка для мойки**  **WSH-1912**  ***Щётка для мойки 33 см WSH-1912***  Щётка оборудована коннектором для подключения подачи воды и встроенным краном, имеет особо мягкую распушённую щетину для бережной мойки. Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. |

**Средства по уходу зимняя серия**

**Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы, что позволяет продукции выдерживать морозы до -50 º С. Во всех щётках используется щетина, не повреждающая лакокрасочное покрытие.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33873b.jpg | **Щётка от снега и льда**  **SNW-2201**  ***Щётка от снега и льда 45 см SNW-2201***  Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. Корпус щётки выполнен из ударопрочного морозоустойчивого пластика. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33878b.jpg | **Щётка от снега и льда**  **SNW-2239**  ***Щётка от снега и льда 53 см*** ***SNW-2239***  Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. Корпус щётки выполнен из ударопрочного морозоустойчивого пластика. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33874b.jpg | **Щётка от снега и льда**  **SNW-2218**  ***Щётка от снега и льда 56 см*** ***SNW-2218***  Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. Корпус щётки выполнен из ударопрочного морозоустойчивого пластика. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33875b.jpg | **Щётка от снега и льда**  **SNW-2219**  ***Щётка от снега и льда 60 см*** ***SNW-2219***  Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. Корпус щётки выполнен из ударопрочного морозоустойчивого пластика. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33876b.jpg | **Щётка от снега и льда**  **SNW-2219**  ***Щётка от снега и льда 60 см*** ***SNW-2219***  Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. Корпус щётки выполнен из ударопрочного морозоустойчивого пластика. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/33877b.jpg | **Щётка от снега и льда**  **SNW-2235**  ***Щётка от снега и льда телескопическая 60 см*** ***SNW-2235***  Щетина, выполненная из высоко упругого полимера, обеспечивает длительную эксплуатацию. Корпус щётки выполнен из ударопрочного морозоустойчивого пластика. |

**Стяжки крепления груза**

**Если вы хотите сохранить свой груз при транспортировке, то используйте средства крепления груза (рэтчеты). Существует большое количество крепёжных ремней, которые обеспечат вашему грузу целостность, но самый востребованный и эффективный способ крепления груза -это стяжные ремни. Такой способ крепежа избавит ваш груз от возможных повреждений, будет надёжно зафиксирован и сохранит транспортную упаковку при дальнейшей транспортировке, что является важным критерием для сохранения товарного вида. Материал, из которого изготавливаются ремни крепёжные, устойчив к негативному влиянию окружающей среды и различным химическим веществам. Существуют два вида материалов, из которых делают ремни стяжные - полипропилен и полиэстер. Ремни стяжные DolleX изготовлены из полиэстера. Этот материал обладает большей устойчивостью к перетеранию.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37641.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-125010**  ***Стяжка крепления груза 12 м х 50 мм 10 т в сумке ST-125010***  Длинна: 12 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 5 т  *Max* нагрузка: 10 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37642.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-125005**  ***Стяжка крепления груза 12 м х 50 мм 5 т в сумке ST-125005***  Длинна: 12 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 2,5 т  *Max* нагрузка: 5 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37639.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-105010**  ***Стяжка крепления груза 10 м х 50 мм 10 т в сумке ST-105010***  Длинна: 10 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 5 т  Max нагрузка: 10 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37640.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-105005**  ***Стяжка крепления груза 10 м х 50 мм 5 т в сумке ST-105005***  Длинна: 10 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 2,5 т  Max нагрузка: 5 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37646.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-085010**  ***Стяжка крепления груза 8 м х 50 мм 10 т в сумке ST-085010***  Длинна: 8 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 5 т  Max нагрузка: 10 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37645.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-085005**  ***Стяжка крепления груза 8 м х 50 мм 5 т в сумке ST-085005***  Длинна: 8 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 2,5 т  Max нагрузка: 5 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37644.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-065010**  ***Стяжка крепления груза 6 м х 50 мм 10 т в сумке ST-065010***  Длинна: 6 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 5 т  Max нагрузка: 10 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37643.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-065005**  ***Стяжка крепления груза 6 м х 50 мм 5 т в сумке ST-065005***  Длинна: 6 м  Ширина: 50 мм  Рабочее усилие: 2,5 т  Max нагрузка: 5 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37638.jpg | **Стяжка крепления груза**  **ST-042501**  ***Стяжка крепления груза 4 м х 25 мм 0,9 т в сумке ST-042501***  Длинна: 4 м  Ширина: 25 мм  Рабочее усилие: 0,9 т  Max нагрузка: 0,9 т  Материал: полиэстер |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/38537.jpg | **Стяжка крепления груза**  **SPD-06**  ***Стяжка крепления груза эластичная SPD-06***  Длина 80 см  6 крюков  Толщина стяжки 8,0 мм  Диаметр клюка 3,2 мм  Стяжка-паук фиксирует перевозимый груз при помощи 6 эластичных тросов. При толщине троса 8 мм обладает большим запасом прочности. Эластичность стяжки позволяет надёжно закрепить груз в багажнике автомобиля. |

**Сувениры**

**Уникальная серия сувениров-игрушек, придуманная романтичными японцами, уверенно завоёвывает все новые и новые страны. Психологи объясняют это удивительным свойством Flip Flap DolleX создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, доброты и умиротворения – он живёт своей жизнью, которая согласуется с солнечным ритмом. Чувствительная солнечная батарея реагирует на изменения освещения и фигурки движутся то быстрее, то медленнее, а то и вообще «засыпают». Наблюдение этого процесса снимает стресс и улучшает настроение в течение всего дня!**

**Flip Flap DolleX универсален – его можно использовать в автомобиле, офисе, детской комнате, на подоконнике, среди цветов… Дети, играя им, познают роль Солнца в нашей жизни.**

**Если вам нужно сделать недорогой, но приятный и запоминающийся подарок, то и тут Flip Flap DolleX выручит вас! Богатство форм, расцветок и размеров, позволяет сделать выбор на любой вкус!**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37632_1.jpg | **Сувенир**  **FFFLW-030**  ***Сувенир flip flap цветок FFFLW-030***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37633_1.jpg | **Сувенир**  **FFSFL-040**  ***Сувенир flip flap подсолнух FFSFL-040***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37633_blue.jpg | **Сувенир**  **FFSFL-040**  ***Сувенир flip flap подсолнух FFSFL-040***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37634_1.jpg | **Сувенир**  **FFFRG-050**  ***Сувенир flip flap лягушка FFFRG-050***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37635_1.jpg | **Сувенир**  **FFBTF-080**  ***Сувенир flip flap бабочка FFBTF-080***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37635_4.jpg | **Сувенир**  **FFBTF-080**  ***Сувенир flip flap бабочка FFBTF-080***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37630_1.jpg | **Сувенир**  **FFBEE-010**  ***Сувенир flip flap пчелка FFBEE-010***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37631_1.jpg | **Сувенир**  **FFBET-020**  ***Сувенир flip flap божья коровка FFBET-020***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37636_1.jpg | **Сувенир**  **FFCML-090**  ***Сувенир flip flap очаровашка FFCML-090***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37636_red.jpg | **Сувенир**  **FFCML-090**  ***Сувенир flip flap очаровашка FFCML-090***  Flip Flap - работает от солнечной энергии. Не требует батареек |

**Шторки солнцезащитные**

**Автомобильные шторки, это не роскошь, а необходимый атрибут современного автомобиля, который имеет много полезных функций.**

**Во-первых, автомобильные шторы помогут создать в машине уютную атмосферу или подчеркнуть и дополнить стилистическое решение. Салон вашей машины будет скрыт от нежелательных взглядов, а сдвинув шторку можно полюбоваться видом из окна.**

**Во-вторых, шторки помогают снизить пагубное воздействие уф-лучей на детали отделки автомобиля и снизить температуру в салоне машины. Это становится очень актуально в летний период, особенно при длительных путешествиях.**

**В-третьих, автошторки прекрасная альтернатива тонировке. Солнцезащитные шторки в автомобиль, в отличии от тонировки, не имеют ограничений по светопроницаемости, а значит и не послужат дополнительным поводом для общения с сотрудниками ДПС. Также, установив шторки в автомобиль, у Вас не возникнет спорных вопросов со специалистами сервисных центров, поскольку, исключаются такие неприятности, как выход из строя элементов обогрева заднего стекла, уменьшение дальности действия пультов дистанционного управления, ухудшение работы стеклоподъёмников. Также следует отметить, что бронированные автомобили не рекомендуется тонировать в силу особенностей бронированных стёкол, а автомобильные шторки в данном случае, будут прекрасным решением. Ну и конечно, установив солнцезащитные шторки в автомобиль, у Вас не возникнет ощущение уменьшения размера салона автомобиля, не ухудшается видимость в сумеречные часы, как при тонировании.**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/37647.jpg | **Шторки солнцезащитные**  **SD-229**  ***Шторки на боковые стекла 38 х 44 см Cat SD-229***  Комплект: 2 шторки + 2 присоски для установки  Размер шторки 38 х 44 см.  Быстро монтируется с помощью присосок. Быстро сворачивается. Выполнены из прозрачного гибкого мелко- ячеистого материала, не выгорающего в процессе эксплуатации. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36283.jpg | **Шторки солнцезащитные**  **SD-3844**  ***Шторки на боковые стекла 38 х 44 см SD-3844***  Комплект: 2 шторки + 2 присоски для установки  Размер шторки 38 х 44 см.  Быстро монтируется с помощью присосок. Быстро сворачивается. Выполнены из прозрачного гибкого мелко- ячеистого материала, не выгорающего в процессе эксплуатации. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36284.jpg | **Шторки солнцезащитные**  **SD-011**  ***Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 130 х 60 см SILVER односторонняя фольга SD-011***  Комплект: Шторка 130х60 см. + 2 присоски для установки.  Быстро монтируется с помощью присосок. Быстро сворачивается. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36285.jpg | **Шторки солнцезащитные**  **SD-002**  ***Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 130 х 60 см SILVER двухсторонняя фольга SD-002***  Комплект: Шторка 130х60 см. + 2 присоски для установки.  Быстро монтируется с помощью присосок. Быстро сворачивается. |
| http://www.dollex.ru/templates/dollex/img/36286.jpg | **Шторки солнцезащитные**  **SD-157**  ***Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 145 х 70 см SILVER двухсторонняя фольга SD-157***  Комплект: Шторка 145х70 см. + 2 присоски для установки.  Быстро монтируется с помощью присосок. Быстро сворачивается. |